# Yolov3视频检测方法

1. 如果想要用自己电脑摄像头实时检测，命令是python yolo\_video.py --input,对应的yolo.py文件174行改为vid = cv2.VideoCapture(0)；
2. 如果如果想要跑视频，命令是python yolo\_video.py --input,对应的yolo.py文件174行改为vid = cv2.VideoCapture("视频路径+视频名+视频后缀名")；
3. 如果如果想要跑视频并且保存视频，命令是python yolo\_video.py --output,对应的yolo.py文件174行改为vid = cv2.VideoCapture("视频路径+视频名+视频后缀名")，184行改为out = cv2.VideoWriter("视频路径+视频名+视频后缀名", video\_FourCC, video\_fps, video\_size)；
4. 文件名写成如下形式：

"G:/keras-yolo3-master/Mrcui.mp4"